{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术要求","技术参数"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,4],[0,8,1,10],[2,10,2,11],[2,12,2,13],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[6,0,6,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单： 中心医院健康服务平台4台服务器"]
[]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算","资金来源"]
["1、","中心医院健康服务平台4台服务器","见清单","16万元","自筹"]
["合计"]
["备注"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：中心医院健康服务平台4台服务器\n二、项目用途说明：用于健康服务平台话务应用、后勤调度应用、语音服务、数据库服务使用，共计4台服务器，含机柜、KVMYI套。                           \n三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： 附后。                                                      \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：\n                                                         \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）：质量承诺（包括质保期及质保金）   \n                                                             \n                                                        \n五、推荐供应商清单\n  一、除公开招标、单一来源外的其他院内采购方式，可推荐三家以上供应商，并且要具有可比性。\n  二、填写内容包括供应商名称、联系人、联系方式，产地、品牌或资质。\n推荐供应商1                                                \n                                                         \n推荐供应商2                                                \n                                                         \n推荐供应商3                                                \n                                                         \n推荐供应商4                                                \n                                                         \n推荐供应商5                                             "]

{"sheet":"技术参数","index":1,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,4],[3,0,16,0],[3,1,16,1],[3,2,16,2],[3,3,16,3],[3,4,16,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["服务器配置参数"]
[]
["序号","设备名称","参  数","单位","数量"]
[1,"服务器","1、1U机架式，含导轨,国际知名品牌，\n 2、CPU：支持两个颗Intel CPU,本次配置1颗英特尔至强 以上CPU, 主频≥2.1, 每颗核心≥16线程≥32\n 3、配置≥32GB RDIMM, 内存≥2666MT/s，内存插槽≥16个\n4、配置≥3块2.4B 10K 热插拔硬盘；可选支持10块2.5寸硬盘\n5、配置硬件raid 卡，支持raid 0,1,5,10 等，可选支持最高8Gb缓存Raid卡，需提供官方文档或官网截图证明\n6、本次配置2个千兆网络端口，2端口万兆SFP+ 含模块\n 7、支持2个PCI-E 3.0插槽，\n8、支持主板集成双SD冗余虚拟化卡，每SD卡64G，可安装虚拟化软件提高整体性能\n9、支持本地WIFI和蓝牙方式管理功能，支持手持移动端管理；需提供官方彩页或官网截图息\n10、远程管理卡，具有单独的管理网口，可实现不依赖主机操作系统进行远程操作(包括开、关机，鼠标键盘操作)，安装管理服务器更加简单；带免费管理软件，使用统一的管理界面，支持IPv6。允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器\n11、每台服务器提供与服务器同一品牌的原厂性能分析软件，软件免代理程序可以远程运行，并收集磁盘IO、吞吐量、容量、CPU、内存使用率、磁盘延迟、队列深度、读写比等指标，支持windows、Linux系统，提供原厂官网截图及网站链接；         12、电源 ≥550W\n13、提供原厂商3年专业7X24X4现场和备件服务；提供专用800报修电话；投标时提供原厂授权函和售后服务承诺书；提供一名原厂专署客户经理提供与电话支持协助故障诊断，3年故障硬盘不返还服务\n","台",3]
{"$rows_empty":13}
[2,"服务器","1、1U机架式，含导轨,国际知名品牌，\n 2、CPU：支持两个颗Intel CPU,本次配置2颗英特尔至强 以上CPU, 主频≥2.1, 每颗核心≥16线程≥32\n 3、本次配置≥64GB RDIMM, 内存≥2666MT/s，内存插槽≥16个\n4、本次配置≥3块2.4B 10K 热插拔硬盘；可选支持10块2.5寸硬盘\n5、配置硬件raid 卡，支持raid 0,1,5,10 等，可选支持最高8Gb缓存Raid卡，需提供官方文档或官网截图证明\n6、本次配置2个千兆网络端口，2端口万兆SFP+ 含模块\n 7、支持2个PCI-E 3.0插槽，\n8、支持主板集成双SD冗余虚拟化卡，每SD卡64G，可安装虚拟化软件提高整体性能\n9、支持本地WIFI和蓝牙方式管理功能，支持手持移动端管理；需提供官方彩页或官网截图息\n10、远程管理卡，具有单独的管理网口，可实现不依赖主机操作系统进行远程操作(包括开、关机，鼠标键盘操作)，安装管理服务器更加简单；带免费管理软件，使用统一的管理界面，支持IPv6。允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器\n11、每台服务器提供与服务器同一品牌的原厂性能分析软件，软件免代理程序可以远程运行，并收集磁盘IO、吞吐量、容量、CPU、内存使用率、磁盘延迟、队列深度、读写比等指标，支持windows、Linux系统，提供原厂官网截图及网站链接； \n12、电源 ≥550W\n13、提供原厂商3年专业7X24X4现场和备件服务；提供专用800报修电话；投标时必须提供原厂授权函和售后服务承诺书；提供一名原厂专署客户经理提供与电话支持协助故障诊断，可选3年故障硬盘不返还服务\n","台",1]
[3,"KVM切换器","接口：4*VGA接口，OSD菜单，热键，面板按扭，屏幕≥19英寸，屏幕分辨率≥1280*1024","台",1]
[4,"机柜","尺寸大于或等于 600*1000*2050","个",1]
[5,"PDU","8插位，功率≥16A*4000W，防雷阻燃。","个",1]