{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术要求","技术参数"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,4],[0,8,0,10],[1,10,1,11],[1,12,1,13],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[5,0,5,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：院区部分门口安装道闸系统"]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算","资金来源"]
["1、","院区部分门口安装道闸系统","见清单","5.2万元","自筹"]
["合计"]
["备注"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：院区部分门口安装道闸系统\n二、项目用途说明： 为方便院区管理，结合实际情况。                            \n三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： 把新装道闸的系统进行调试兼容，对中心院区西区的西北门、东南门两处道闸的摄像机进行更换，含一进一出收费道闸和两个车辆识别摄像机。详情见后附清单。                                                      \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：①、公司营业执照；②、法人签字并加盖公章的委托书；③、被委托人的身份证；④、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）；⑤、近三年内参加招投标活动在经营活动中没有重大违法违纪记录的书面声明。开标时，投标企业需提供上述证件的原件或复印件加公章由评委审验。                                                       \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）：①、质量承诺（包括质保期及质保金）；②、工期七天。                                                                                                                  \n五、推荐供应商清单\n  一、除公开招标、单一来源外的其他院内采购方式，可推荐三家以上供应商，并且要具有可比性。\n  二、填写内容包括供应商名称、联系人、联系方式，产地、品牌或资质。\n推荐供应商1                                                \n                                                         \n推荐供应商2                                                \n                                                         \n推荐供应商3                                                \n                                                         \n推荐供应商4                                                \n                                                         \n推荐供应商5                                             "]

{"sheet":"技术参数","index":1,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,2,2,3],[3,0,3,6],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,0,6,6],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,0,9,6],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,0,14,7],[15,1,15,7],[16,0,16,7],[17,2,17,7],[18,0,18,7],[19,2,19,7],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[20,2,23,7],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["智能停车场出入口管理系统招标文件要求"]
["一、设备清单"]
["序号","设备名称","型号",null,"品牌","数量","单位","金额"]
[" 一、主入口设备"]
[1,"一体式智能道闸","闸机、车辆识别为一体机",null,null,1,"台"]
[2,"高数字式车辆防砸雷达",{"$nulls":3},1,"台"]
[" 二、主出口设备"]
[1,"一体式智能道闸","闸机、车辆识别为一体机",null,null,1,"台"]
[2,"高数字式车辆防砸雷达",{"$nulls":3},1,"台"]
[" 三、管理中心设备"]
[1,"智能遥控器",{"$nulls":3},4,"个"]
[2,"硬件车牌停车场管理软件",{"$nulls":3},1,"套"]
[3,"智能网络交换机",{"$nulls":3},1,"台"]
[4,"光端机",{"$nulls":3},1,"对"]
["四、与原有道闸收费系统兼容（改造升级）"]
[1,"现有道闸情况：现有入口、出口识别级各一台、闸机各一台，先准备在南大门新装一套收费识别道闸。要求两套识别道闸互联互通，车辆识别、收费兼容同步。投标文件内需提供该项内容改造方案。"]
["二、技术参数"]
["序号","设备名称","参数描述"]
[" 一、主入口设备和入口设备"]
[1,"一体式智能道闸","整体功能要求：\n（一）产品由道闸、LED显示屏、喇叭、配套出入口抓拍摄像机、道闸杆件的一体化设计。\n（二）道闸功能需支持：1. 支持获取道闸、雷达日志的保存、查询功能；2. 内置LED显示，可支持车牌信息、时间、收费信息、余位信息、自定义信息等显示；3. 内置喇叭，可支持车牌号码、车标、车系、停车费、车辆自定义信息等语音播报。\n（三）接口：雷达/地感防砸接口≥1路；红外防砸接口≥1路；压力波接口≥1路；开关停接口各≥1路；DC12V 100mA输出接口1个；RS485接口≥1个。\n（三）设备控制部分应具备接受人工操作的/或出入口控制系统的/或检测通行对象等输入信号，控制驱动部分驱动栏杆起杆/落杆并到位，实现“放行”/“禁行”的功能，并满足以下要求：1.设备具开启优先功能，当栏杆处于非放行状态而收到放行指令时，应立即运行到放行状态；2.检测车辆的信号从有车到无车时，能控制驱动部分驱动栏杆运行到禁行状态；3.栏杆完成禁行状态到放行状态转换或完成放行状态到禁行状态转换的单程运行时间，可由制造厂商预设，或单程运行时间可调节。\n（四）设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。\n（五）支持雷达、线圈、红外压力波防砸功能。\n（六）遥控控制开关闸功能：相响应距离应30米以内。\n（七）本次配置2.5~4米直杆，标配防砸胶条，卡槽为防撞保护卡槽；\n（八）外壳防护等级：IP54。\n（九）抓拍相机功能要求：\n1、内置LED灯，支持对图片及视频进行补光，支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及手动亮度调节；2、车辆抓拍率≥99.9%，车牌识别率≥99.9%，车标识别率≥99%，车型识别率≥99%，车身颜色识别率≥99%； 3、车牌识别需配合车型进行识别，单独车牌不进行识别。4、支持新能源车牌类型和颜色识别。小车识别：渐变绿；大车识别：黄绿双拼； "]
[2,"高数字式车辆防砸雷达","响应时间：100ms\n检测区域：1~6m（可调）\n防砸区域：0.1-1.5m\n检测目标：人、车"]
[]
[]
[]
["二、原有道闸设备收费系统兼容，保证院区收费系统统一管理"]