{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术要求","技术参数"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,4],[0,8,1,10],[2,10,2,11],[2,12,2,13],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[6,0,6,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）水土保持监测"]
[]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算","资金来源"]
["1、","驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）水土保持监测项目 ","见清单","15.52万元","自筹"]
["合计"]
["备注"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）水土保持监测项目\n二、项目用途说明：项目施工过程中，做好水土保持、预防水土流失、达到水保成效、满足行政主管部门批复要求等。                            \n三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： 附后。                                                      \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：具体详情见附后：《采购需求》，满足现行国家法律、法规及市水利局批复要求。                                                       \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）：满足项目施工过程及后期审批、验收及备案要求。                                                                                                                \n五、推荐供应商清单\n  一、除公开招标、单一来源外的其他院内采购方式，可推荐三家以上供应商，并且要具有可比性。\n  二、填写内容包括供应商名称、联系人、联系方式，产地、品牌或资质。\n推荐供应商1                                                \n                                                         \n推荐供应商2                                                \n                                                         \n推荐供应商3                                                \n                                                         \n推荐供应商4                                                \n                                                         \n推荐供应商5                                             "]

{"sheet":"技术参数","index":1,"n_rows":16,"n_cols":1,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,14,4],[15,0,15,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购需求"]
["    水土保持监测是防治水土流失的一项基础性工作，通过建立水土保持监测网点，可以实时掌握项目区原生水土流失情况，及时了解项目建设及运行中造成的水土流失的类型、数量、大小及其危害，及水土保持措施的防护效果，以便正确评价所做水保方案的科学性、合理性和可行性，为有效进行水土流失预防提供科学依据。通过监测工作的开展，对于全面贯彻水土保持法律、法规，搞好水土保持监督管理工作具有十分重要的意义。\n根据《生产建设项目水土保持监测规程》（试行）（办水保[2015]139号）、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保[2020]161号）、《生产建设项目水土保持技术标准》GB50433-2018）等标准和技术文件，生产建设项目对项目进行水土保持监测。\n（1）水土保持监测内容：水土保持监测内容包括项目施工全过程各阶段扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等方面。\n①扰动土地情况监测\n应重点监测实际发生的永久和临时占地、扰动地表植被面积、永久和临时弃渣量及变化情况等。\n②水土流失状况方面\n应重点监测实际造成的水土流失面积、分布、土壤流失量及变化情况等。\n③水土流失防治成效方面\n应重点监测实际采取水土保持工程、植物和临时措施的位置、数量，以及实施水土保持措施前后的防治效果对比情况等。\n④水土流失危害方面\n应重点监测水土流失对主体工程、周边重要设施等造成的影响及危害等。\n（2）监测方法：根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）4.7.5条规定，按照《关于印发<生产建设项目水土保持监测规程（试运行）的通知>》（水利部办公厅 办水保[2015]139号）、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保[2020]161号）要求，监测单位应根据项目实际情况，结合当地水土流失状况采取合理的水土保持监测方法，常用的监测方法包括实地量测、地面观测和资料分析相结合的方法。\n（3）监测频次：根据项目建设特点，结合《关于印发<生产建设项目水土保持监测规程（试运行）>的通知》（水利部办公厅 办水保[2015]139号）及本项目实际情况，本项目拟监测频次：建设项目在整个建设期（含施工准备期）全程开展监测；正在实施的水土保持措施建设情况，至少每1月监测记录1次；扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果等至少每1个月监测记录1次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况至少3个月监测记录1次。定位监测根据监测内容和方法采用连续观测或定期观测，排水含沙量监测在雨季降雨时连续进行。遇暴雨大风情况及时加测。水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。\n（4）监测成果\n监测成果包括监测实施方案、原始监测记录表、水土保持监测意见书、监测季度报告、监测年度报告、监测汇报材料、监测总结报告及相关图件、影像资料等。 \n①监测实施方案 \n监测实施方案主要内容应包括建设项目及项目区概况、水土保持监测布局、内容、指标和方法、预期成果及形式、工作组织等。编制监测实施方案前应进行资料收集和现场调查。 \n②原始监测记录表 \n原始监测记录表应包括扰动土地情况监测记录表、临时堆土场监测记录表、水土流失危害监测记录表、工程措施监测记录表、植物措施监测记录表、临时措施监测记录表。\n③水土保持监测意见书 \n水土保持监测意见书为当次现场监测意见的汇总和汇报，分为两个部分，第一部分为监测意见，第二部分为监测照片。监测照片应能够反映现场情况及存在的问题等，照片说明应包括监测位置、分区、现场情况及建议等。 \n④监测季度报告表 \n水土保持监测应按季度编制季度报告表，监测季度报表应如实反映监测过程中项目水土保持工作情况、水土保持措施建设情况（质量、进度等），特别是因工程建设造成的水土流失及防治等建议。季度监测报表中应包含扰动土地面积、植被占压面积、水土保持工程进度、水土流失因子及流失量、水土流失灾害、存在问题与建议等内容。\n⑤监测汇报材料 \n监测汇报材料主要是指驻马店市水利局对项目进行监督检查，或建设单位进行水土保持自查、组织自主验收时，向监督检查会议或竣工验收会议提交的汇报材料，包括会议发言材料、演示文稿、视频影像展示等。 \n\n相关图件主要包括监测委托书、水土保持方案批复文件及工程相关设计文件，项目地理位置图、项目区水系图、总平面布置图、监测点位布置图等。影像资料主要包括监测照片集及监测过程中的影像资料等。 \n⑨监测报告制度 \n监测实施方案应于开工前1个月内或监测工作开始1个月内，由监测单位向驻马店市水利局报送。水土保持监测意见书应于当次现场监测完成后10日由监测单位内向建设单位报送。每季度第一个月底由水土保持监测单位向驻马店市水利局报送上一季度的水土保持监测季度报告表。水土流失危害事件发生后7日内报送水土流失危害事件报告。监测工作完成后3个月内向驻马店市水利局报送水土保持监测总结报告。报送的报告和报表要加盖生产建设单位公章，并由水土保持监测项目负责人签字。水土保持监测实施方案、水土保持监测总结报告，还需加盖监测单位公章。\n⑩实行生产建设项目水土保持监测三色评价\n生产建设项目水土保持监测三色评价是指监测单位依据扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对生产建设项目水土流失防治情况进行评价，在监测季报和总结报告中明确“绿黄红”三色评价结论。三色评价结论是生产建设单位落实参建单位责任、控制施工过程水土流失的重要依据，也是各流域管理机构和地方各级水行政主管部门实施监管的重要依据。"]
{"$rows_empty":13}
["⑥水土流失危害事件报告 \n因降雨、大风或人为因素发生重大水土流失危害事件的，应报送水土流失危害事件报告。 \n⑦监测总结报告 \n监测工作完成后，应编制监测总结报告。监测总结报告主要包括项目概况、水土流失防治工作情况、监测工作实施情况，监测内容与方法，重点部位水土流失动态监测，工程措施监测结果、植物措施监测结果、临时措施监测结果、水土保持措施防治效果，水土流失面积、土壤流失量、临时堆土场、水土流失危害监测，水土流失防治效果监测结果，监测主要结论、存在的问题与建议。 \n⑧相关图件、影像资料                                                                                                                                                                                相关图件主要包括监测委托书、水土保持方案批复文件及工程相关设计文件，项目地理位置图、项目区水系图、总平面布置图、监测点位布置图等。影像资料主要包括监测照片集及监测过程中的影像资料等。                                                                                                                                                                                                              ⑨监测报告制度 \n监测实施方案应于开工前1个月内或监测工作开始1个月内，由监测单位向驻马店市水利局报送。水土保持监测意见书应于当次现场监测完成后10日由监测单位内向建设单位报送。每季度第一个月底由水土保持监测单位向驻马店市水利局报送上一季度的水土保持监测季度报告表。水土流失危害事件发生后7日内报送水土流失危害事件报告。监测工作完成后3个月内向驻马店市水利局报送水土保持监测总结报告。报送的报告和报表要加盖生产建设单位公章，并由水土保持监测项目负责人签字。水土保持监测实施方案、水土保持监测总结报告，还需加盖监测单位公章。\n⑩实行生产建设项目水土保持监测三色评价\n生产建设项目水土保持监测三色评价是指监测单位依据扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对生产建设项目水土流失防治情况进行评价，在监测季报和总结报告中明确“绿黄红”三色评价结论。三色评价结论是生产建设单位落实参建单位责任、控制施工过程水土流失的重要依据，也是各流域管理机构和地方各级水行政主管部门实施监管的重要依据。"]