{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术要求","技术参数"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,4],[0,8,0,10],[1,10,1,11],[1,12,1,13],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[6,0,6,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：腹腔镜主机、宫腹一体机主机等医疗设备维保采购"]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算\n（万元）","资金来源"]
[1,"卡尔史托斯腹腔镜主机4套、宫腹一体机主机1套、鼻内镜主机1套全保",null,36]
[3,"科医人钬激光1台全保",null,10]
["合计",null,null,46]
["备注"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：腹腔镜主机、宫腹一体机主机等医疗设备维保采购项目\n二、项目用途说明：                          \n三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： \n                                                       \n                                                                                                      \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：\n   附技术偏离表、评分标准、产品彩页、相关证明文件                \n                                                                                                                   \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）：\n                                                                                           \n五、推荐供应商清单\n    一、除公开招标、单一来源外的其他院内采购方式，可推荐三家以上供应商，并且要具有可比性。\n    二、填写内容包括供应商名称、联系人、联系方式，产地、品牌或资质。\n推荐供应商1                                                \n                                                         \n推荐供应商2                                                \n                                                         \n推荐供应商3                                                \n                                                         \n推荐供应商4                                                \n                                                         \n推荐供应商5                                                \n                                               \n                                                                                                                                                                                                   "]

{"sheet":"技术参数","index":1,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"merged":[[0,0,11,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["保修服务内容及要求\n一1、检测和维护保养：\n1.1根据维保设备标准工作程序和测试程序进行设备测试和维护保养；\n1.2设备的检测；\n1.3更换维护保养配件；在合同期内因故障而需更换的配件，不受数量限制，均由中标人负责提供。\n1.4提供全面的测试和维护保养纪录；\n1.5 在服务期内提供无限次上门维修服务。\n2、质量保证：\n2.1符合安全标准的完整服务报告，在设备使用周期内提供全面的保养历史记录：包括远程诊断报告，安全测试报告，工作单；\n2.2有效保障设备正常运行；\n▲2.3在合同期内，维修中所更换的备件根据设备情况为原厂生产及原装进口，符合国家质量检测标准，而且是全新、未曾使用过的部件；备件的采购渠道必须符合国家相关法律法规，并需提供出厂合格证明等资料，否则将视作不满足用户需求。维修结束后提交合同设备的维修报告。如无法提供原厂配件需购买符合国家标准的合格产品的代用零件的，必须先征得采购人同意。中标人更换零配件时，应先将该零配件及产品合格证交由采购人验收确认，再进行更换并做好记录。\n3、维修服务包含：\n3.1维修工时。\n3.2维修需要的零备件。\n3.3差旅费用。\n3.4保修期内免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非功能软件）为最新版本。\n4、其他选项：\n4.1开机率：保证维保期限内一年的开机率≥95％，允许停机时间（设备不能用）为≤10天，超出停机时间一天保修期自动延长一天,如任一台保修设备发生故障在4个工作日内未能修复，中标人需提供备用机供采购人使用；\n4.2电话响应时间：≤2小时；\n4.3现场响应时间：≤1个工作日；\n4.4每年保养次数：不少于2次;\n4.5每月巡查维修保养设备不少于1次。\n二、供应商综合要求\n1、投标人在国内设有长期稳定的服务机构，保证维修及时，备件配件供应充足。\n三、其它要求\n（一）中标人应于合同签订之日起15天内对维保设备制订详细的维护保养方案并提交给采购人，在方案中须明确各项年保工作的实施时间、进度、预期目标等内容，并按系统规范要求进行维护保养，及时检修系统中存在的故障和缺陷。\n（二）中标人需设24小时应急维修热线。\n（三）本项目必须有一个完善且固定的服务团队和项目负责人，项目负责人对服务工作进行紧密跟踪和管理，协调与采购人之间的重大问题，对项目负责人的职责应该在项目管理相关部分做充分的规定。为使项目有序实施，应设有专门的服务热线电话和服务质量投诉电话，指定专人负责本项目的业务，中标人须在投标文件中详细列清参与本项目的人员名单、资历及在项目中所负的职责。中标人在投标文件提供的人员名单不得随意更换，如需更换的须经采购方同意后方可更换。采购人有权要求中标人更换管理人员，并且中标人在收到采购人书面通知之日起7个工作日内必须更换，接替人员也必须经过面试、审核同意后才能开始试用，如果有两次以上的试用不合适，要求中标人进行整改，并以公司名义正式提交整改报告。\n（四）中标人在每次的维护保养工作和临时维修工作后，应向采购人提交工作报告，如实记录保养工作和抢修处理方法。\n（五）中标人提供的技术人员在采购人地点工作期间，须遵守采购人管理制度，服从采购人管理；如带材料出外，需列出明细表经采购人确认方能带出。\n（六）维修保养单位需派出工程师负责对采购人使用部门人员进行机组日常维护及保养知识培训，每年不少于二次。"]